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SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 6 od 13
	Trgovačko ime:
	Astralpool multifunkcijske tablete

	Šifra proizvoda:
	1490
	Datum izdanja:
	14.11.2025
	Izdanje broj:
	5



	ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU

	1.1.
	Identifikacijska oznaka proizvoda

	
	Trgovačko ime:
	Astralpool multifunkcijske tablete

	
	Kemijsko ime:
	--

	
	Kataloški broj:
	--

	
	UFI broj:
	--

	
	Oblik:
	--

	1.2.
	Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

	
	Uporaba:
	Dezinficijens-algicid-flokulant za bazenske vode.

	
	Namjene koje se ne preporučuju:
	--

	
	Razlog za nekorištenje:
	--

	1.3.
	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

	
	Naziv tvrtke:
	Fluidra Adriatic d.o.o.

	
	Adresa:
	Vučak 38, 10 090 Zagreb

	
	Telefon:
	01 7988 790

	
	Faks:
	01 7988 791

	
	e-mail odgovorne osobe:
	info@fluidra.hr

	
	Nacionalni kontakt:
	--

	1.4.
	Broj telefona za izvanredna stanja

	
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:
	112

	
	Broj telefona za medicinske informacije:
	01-23-48-342

	
	Ostali podaci:
	

	

	ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

	2.1.
	Razvrstavanje tvari ili smjese

	2.1.1.
	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

	
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:
	Oznaka upozorenja*:

	
	Ak. toks. 4,

Ozlj. oka 1, 

TCOJ 3,

Oks. krut 2,

Ak.toks.vod.okol.1, 

Kron.toks.vod.okol.1, 
	H302

H318

H335

H272

H400

H410

	2.1.2.
	Dodatne obavijesti

	
	

	*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.

	2.2.
	Elementi označivanja

	
	Identifikacija proizvoda:
	Astralpool multifunkcijske tablete

	
	Identifikacijski broj:
	--

	
	Broj autorizacije:
	--

	
	Piktogrami:
	
[image: image1][image: image2.png]


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	
	Oznaka opasnosti:
	OPASNOST

	
	Oznake upozorenja:
	H302 Štetno ako se proguta.

H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
H335 Može nadražiti dišni sustav.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
H272 Može pojačati požar; oksidans.

	
	Oznake obavijesti:
	P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P301+P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
P403+P233 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima

	
	Dodatni podaci o opasnostima:
	EUH 031 U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.

EUH 206 Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).
Sadži: Simklozen i Aluminijev sulfat. 

	2.3.
	Ostale opasnosti

	
	Biocidni pripravak:

Sadrži: Simklozen 915 g/kg,

Aktivan tvar: Simklozen

Smjesa ne sadrži tvari klasificirane kao PBT.

Smjesa ne sadrži tvari klasificirane kao vPvB.

Mješavina ne sadrži tvari koje imaju svojstva endokrinog poremećaja.

U normalnim uvjetima uporabe i u svom izvornom obliku, sam proizvod ne predstavlja nikakav drugi rizik za zdravlje i okoliš.

	

	ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

	CAS/

EC/

Indeksni broj
	Broj registracije po REACH-u
	% mase ili raspon
	Ime
	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

	87-90-1

201-782-8

613-031-00-5
	--
	80-100
	Simklozen
	Oks. krut. 1, H272,

Ak. toks 4, H302,

Nadraž.oka 2, H319,

TCOJ3, H335,

Ak.toks.vod.okol.1, H400,

Kron.toks.vod.okol.1, H410

	10043-01-3

233-135-0

--
	01-
2119531538-36-XXXX
	1-5
	Aluminijev sulfat
	Ozlj. oka 1, H318

Nagriz. metal 1, H290

	

	ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

	4.1.
	Opis mjera prve pomoći

	
	Opće napomene:
	Ako su simptomi nakon pružanja prve pomoći i dalje prisutni, zatražiti pomoć liječnika. Ništa ne davati na usta osobi u nesvjesnom stanju.

	
	Nakon udisanja:
	Osobu izvesti na svježi zrak, umiriti i utopliti.

	
	Nakon dodira s kožom:
	Isprati s tekućom vodom.

	
	Nakon dodira s očima:
	Čistim prstima razmaknuti kapke i laganim mlazom vode ispirati svako oko naizmjenično u trajanju od 15 minuta. U slučaju zadržavanja simptoma, nastaviti s ispiranjem.

	
	Nakon gutanja:
	Ne poticati povraćanje. Temeljito isprati usta s vodom i popiti 1 do 2 

(2,5-3 dl)  čaše vode. Osobu odmah odvesti u bolnicu i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.

	
	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:
	Liječniku pokazati naljepnicu s ovog proizvoda ili Sigurnosno-tehnički list.

	4.2.
	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

	
	Nakon udisanja:
	Prah može izazvati kašalj i/ili gušenje.

	
	Nakon dodira s kožom:
	Produljeni kontakt može izazvati crvenilo, svrbež, sušenje i pucanje kože.

	
	Nakon dodira s očima:
	Crvenilo, svrbež, suzenje, bolno pečenje, zamagljenje vida.

	
	Nakon gutanja:
	Pečenje u cijelom probavnom traktu. Mučnina, povraćanje, proljev.

	4.3.
	Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

	
	--

	

	ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

	5.1.
	Sredstva za gašenje

	
	Prikladna sredstva:
	Prašak za gašenje požara ili CO2, pjena koja je otporna na alkohol i vodeni sprej.

	
	Neprikladna sredstva:
	Vodeni mlaz

	5.2.
	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

	
	Opasni produkti gorenja:
	ugljikov monoksid, ugljikov dioksid

	5.3.
	Savjeti za gasitelje požara

	
	Vatrogasci moraju nositi samostalni uređaj za disanje sa stlačenim zrakom (HRN EN 137) i vatro-otpornu zaštitnu odjeću.

	

	ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

	6.1.
	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

	6.1.1.
	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

	
	Zaštitna oprema:
	Navedena u pododjeljku 8.2.2.

	
	Postupci sprječavanja nesreće:
	Spriječiti dodir s kožom i očima. 

	
	Postupci u slučaju nesreće:
	Primijeniti mjere prve pomoći (pododjeljak 4.1).

	6.1.2.
	Za interventno osoblje: 

	
	Osigurati dobro provjetravanje. Izbjegavati udisanje isparavanja. 

	6.2.
	Mjere zaštite okoliša:

	
	Ne ispuštati u podzemne/površinske vode, kanalizaciju i tlo.

	6.3.
	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

	6.3.1.
	Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje:
	Pijesak i zemlja

	6.3.2.
	Za čišćenje:
	Tekućinu koja se izlila posipati  apsorpcijskim materijalom kao što je pijesak, zemlja, diatomejska zemlja, pokupiti i odložiti u spremnike za odlaganje opasnog otpada, koji se mogu čvrsto zatvoriti.

	6.3.3.
	Ostale informacije:
	Ako proizvod ipak dospije u okoliš nazvati 112.

	6.4.
	Uputa na druge odjeljke

	
	--

	

	ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

	7.1.
	Mjere opreza za sigurno rukovanje

	7.1.1.
	Mjere zaštite

	
	Mjere za sprječavanje požara:
	--

	
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:
	Dobro prozračivanje radnog prostora.

	
	Mjere zaštite okoliša:
	Ne bacati u kanalizaciju, površinske podzemne vode i na tlo.

	
	Ostale mjere:
	--

	7.1.2.
	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu

	
	Za vrijeme rada ne jesti, piti i pušiti. Prije odmora i nakon rada oprati ruke sa sapunom i mnogo vode. Onečišćenu odjeću odmah skinuti. Ne udisati isparenja.

	7.2.
	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

	
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:
	Skladištiti samo u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, na suhom, hladnom i dobro ventiliranom mjestu. Zaštiti od zagrijavanja i svakog izvora zapaljenja.

	
	Materijali za spremnike:
	Originalna ambalaža proizvođača.

	
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:
	Dobra ventilacija skladišnog prostora.

	
	Savjeti za opremanje skladišta:
	Spremnike skladištiti na temperaturi od 5 do 25 ° C na suhom i dobro prozračenom mjestu, daleko od izvora topline i izravnog sunčevog svjetla.

	
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:
	Nema podataka

	7.3.
	Posebna krajnja uporaba ili uporabe

	
	Preporuke:
	Nema podataka

	
	Posebna rješenja za industrijski sektor:
	Nema podataka

	

	ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

	8.1.
	Nadzorni parametri

	Tvar
	CAS broj
	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)
	Biološke granične vrijednosti

	
	
	ppm
	mg/m3
	

	--
	--
	--
	--
	--

	

	Naziv tvari:
	--

	EC broj:
	--
	CAS broj:
	--
	

	DNEL

	Industrijski

	Način izlaganja:
	Akutni

lokalni učinci
	Akutni

sistemski učinci
	Kronični

lokalni učinci
	Kronični

sistemski učinci

	Oralno
	--
	--
	--
	--

	Inhalacijski
	--
	--
	--
	--

	Dermalno
	--
	--
	--
	--

	Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:
	--

	Korisnički

	Način izlaganja:
	Akutni

lokalni učinci
	Akutni

sistemski učinci
	Kronični

lokalni učinci
	Kronični

sistemski učinci

	Oralno
	--
	--
	--
	--

	Inhalacijski
	--
	--
	--
	--

	Dermalno
	--
	--
	--
	--

	PNEC

	Zaštićeni cilj u okolišu
	PNEC

	Slatka voda
	Nema podataka

	Slatkovodni sedimenti
	Nema podataka

	Morska voda
	Nema podataka

	Morski sedimenti
	Nema podataka

	Hranidbeni lanac
	Nema podataka

	Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
	Nema podataka

	Tlo (poljoprivredno)
	Nema podataka

	Zrak
	Nema podataka

	

	8.2.
	Nadzor nad izloženošću

	8.2.1.
	Odgovarajući upravljački uređaji

	
	Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:
	Nositi zaštitnu odjeću i obuću, zaštitne naočale i rukavice iz pododjeljka 8.2.2

	
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:
	Nema podataka

	
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:
	Nema podataka

	
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:
	Dobro prozračivanje radnog prostora. Slobodan i brzi pristup do svježe tekuće vode zbog obavljanja dekontaminacije.

	8.2.2.
	Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema

	8.2.2.1.
	Zaštita očiju/lica:
	Oznaka „CE“, kategorija II. Štitnik za oči s ugrađenim okvirom za zaštitu od prašine, dima, magle i para. EN 165, EN 166, EN 167, EN 168.

	8.2.2.2.
	Zaštita kože

	
	Zaštita ruku:
	Kod rada nositi zaštitne rukavice od prirodne gume, nitrila ili polkloroprena (HRN EN 374). Kod prve pojave istrošenosti treba rukavice odmah zamijeniti novima.

	
	Zaštita ostalih dijelova tijela:
	Oznaka „CE“, kategorija III. Odjeća treba pravilno pristajati. Razina zaštite mora biti određena prema ispitnom parametru BT (Breakthrough Time), koji označuje koliko je vremena potrebno da kemikalija prodre kroz materijal. EN 464, EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034.

	8.2.2.3.
	Zaštita dišnog sustava:
	Filtarska maska za zaštitu od plinova i čestica. Oznaka „CE“, kategorija III. Maska mora imati široko vidno polje i anatomski oblik kako bi bila dobro zabrtvljena i nepropusna. EN 136, EN 140, EN 405. Prije upotrebe ne smije se skladištiti na mjestima izloženima visokim temperaturama i vlažnom okruženju. Posebnu pozornost treba posvetiti stanju udisajnih i izdisajnih ventila na nastavku za lice. Pažljivo pročitajte upute proizvođača o uporabi i održavanju opreme. Pričvrstite potrebne filtre na opremu u skladu s vrstom rizika (Čestice i aerosoli: P1–P2–P3, Plinovi i pare: A–B–E–K–AX), mijenjajući ih prema preporukama proizvođača. A2

	8.2.2.4.
	Toplinske opasnosti:
	Nema

	8.2.3.
	Nadzor nad izloženošću okoliša

	
	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:
	Ne ispuštati u okoliš. Ostatke kemikalije zbrinuti kao opasan otpad. 

	
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:
	Nema podataka

	
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:
	Nema podataka

	
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:
	Nema podataka

	

	ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

	9.1.
	Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

	
	
	Vrijednost
	Metoda

	
	Agregatno stanje:
	Tablete 
	-

	
	Boja:
	Bijela i plava
	-

	
	Miris/prag mirisa:
	Na klor 
	-

	
	Talište/ledište:
	>230 °C može biti skroz uništen
	-

	
	Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja:
	225 ºC
	-

	
	Zapaljivost:
	> 250 °C
	-

	
	Donja i gornja granica  eksplozivnosti:
	Nema podataka
	-

	
	Plamište:
	Nema podataka
	-

	
	Temperatura samozapaljenja:
	Nema podataka
	-

	
	Temperatura raspadanja:
	Nema podataka
	-

	
	pH:
	2.1-3  (1%)
	-

	
	Kinematička viskoznost:
	Nema podataka
	-

	
	Topljivost(i):
	Nema podataka
	-

	
	Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow):
	Nema podataka
	-

	
	Tlak pare:
	0,908
	-

	
	Gustoća i/ili relativna gustoća:
	1.141
	-

	
	Relativna gustoća pare:
	Nema podataka
	-

	
	Svojstva čestica:
	Nema podataka
	--

	9.2.
	Ostale informacije

	
	Nema 

	
	
	

	ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST

	10.1.
	Reaktivnost:
	U dodiru s kiselinama oslobađa se otrovni plin.

	10.2.
	Kemijska stabilnost:
	Nestabilno u dodiru s lužinama.

	10.3.
	Mogućnost opasnih reakcija:
	Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor). Neutralizacija može nastati u dodiru s lužinama.

	10.4.
	Uvjeti koje treba izbjegavati:
	Izbjegavati sljedeće uvjete:

- Dodir s nekompatibilnim materijalima.

- Izbjegavati dodir s lužinama.

	10.5.
	Inkompatibilni materijali:
	Izbjegavati sljedeće materijale:

- Lužine.

- Zapaljivi materijali.

- Eksplozivni materijali.

- Toksični materijali.

- Korozivni materijali.

	10.6.
	Opasni proizvodi raspadanja:
	Ovisno o uvjetima uporabe, mogu nastati sljedeći proizvodi:

- Kisik.

- Korozivne pare ili plinovi.

- Oksidirajući plinovi ili pare.

	

	ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

	11.1.
	Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

	
	Akutna toksičnost:

	Put unosa
	Metoda 
	Organizam
	Doza LD50/LC50 ili ATEsmjese
	Vrijeme izlaganja
	Rezultat

	Gutanje:
	--
	štakor
	LD50 =490 mg/kg  za simklozen
	--
	--

	Dodir s kožom:
	--
	zec 
	LD50 >2000 mg/kg  za simklozen
	--
	--

	Gutanje:
	--
	štakor
	LD50 >2000 mg/kg  za aluminijev sulfat
	--
	--

	Dodir s kožom:
	--
	zec 
	LD50 >5000 mg/kg  za aluminijev sulfat
	--
	--

	

	
	Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):

	
	Specifični učinci
	Izloženi organ
	Napomena

	Gutanje:
	--
	--
	--

	Dodir s kožom:
	--
	--
	--

	Udisanje:
	--
	--
	--

	

	
	Opasnost od aspiracije:
	--

	

	
	Nadraživanje i nagrizanje:

	
	Trajanje izlaganja
	Organizam
	Evaluacija
	Metoda
	Napomena

	Nagrizanje / nadraživanje kože:
	--
	--
	Ne nadražuje 
	--
	--

	Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju:
	--
	--
	Ozbiljno oštećenje očiju, kategorija 1: Uzrokuje teške ozljede oka.
	--
	--

	

	
	Preosjetljivost

	Dodir s kožom:
	--

	Udisanje:
	--

	

	
	Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike

	Gutanje:
	--

	Dodir s kožom:
	--

	Udisanje:
	--

	Dodir s očima:
	--

	

	
	Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)

	
	Doza
	Trajanje izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Subakutno na usta
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Subakutno kožom
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Subakutno udisanjem
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Subkronično na usta
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Subkronično kožom
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Subkronično udisanjem
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Kronično na usta
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Kronično kožom
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Kronično udisanjem
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	

	
	Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

	
	Specifični učinci
	Izloženi organ
	Napomena

	Subakutno na usta
	--
	--
	--

	Subakutno kožom
	--
	--
	--

	Subakutno udisanjem
	--
	--
	--

	Subkronično na usta
	--
	--
	--

	Subkronično kožom
	--
	--
	--

	Subkronično udisanjem
	--
	--
	--

	Kronično na usta
	--
	--
	--

	Kronično kožom
	--
	--
	--

	Kronično udisanjem
	--
	--
	--

	

	
	CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

	
	Karcinogenost:
	Nema podataka

	
	Mutagenost in-vitro:
	Nema podataka

	
	Genotoksičnost:
	Nema podataka

	
	Mutagenost in-vivo:
	Nema podataka

	
	Mutageni učinak na spolne stanice:
	Nema podataka

	
	Reproduktivna toksičnost:
	Nema podataka

	

	
	Ukupna evaluacija CMR svojstava:
	Nema podataka

	

	11.2.
	Informacije o drugim opasnostima

	11.2.1.
	Svojstva endokrine disrupcije:

	
	--
	

	11.2.2.
	Ostale informacije:

	
	--

	

	ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

	12.1.
	Toksičnost

	Akutna toksičnost
	Doza
	Vrijeme izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Ribe
	LC50 = 0.32 mg/l za simklozen
	96 sati
	Riba 
	--
	--
	--

	Rakovi
	EC50 = 0.21 mg/l za simklozen
	48 sati
	Daphnia
	--
	--
	--

	Ribe
	LC50 = 1 mg/l za aluminijev sulfat
	96 sati
	Riba 
	OECD 203
	--
	--

	Rakovi
	EC50 >0.175mg/l za aluminijev sulfat
	48 sati
	Daphnia
	OECD 202
	--
	--

	Alge/vodene biljke
	IC50
	72 sata
	--
	--
	--
	--

	Ostali organizmi
	
	
	--
	--
	--
	--

	Kronična toksičnost
	Doza
	Vrijeme izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Ribe
	LC50
	96 sati
	--
	--
	--
	--

	Rakovi (Daphnia)
	EC50
	48 sati
	--
	--
	--
	--

	Alge/vodene biljke
	IC50
	72 sata
	--
	--
	--
	--

	Ostali organizmi
	
	
	--
	--
	--
	--

	

	12.2.
	Postojanost i razgradivost

	
	Abiotička razgradnja

	
	Vrijeme polurazgradnje
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Morska voda
	--
	--
	--
	--

	Slatka voda
	--
	--
	--
	--

	Zrak
	--
	--
	--
	--

	Tlo
	--
	--
	--
	--

	

	
	Biorazgradnja

	% razgradnje
	Vrijeme (dani)
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	--
	--
	--
	--
	--

	--
	--
	--
	--
	

	--
	--
	--
	--
	

	

	12.3.
	Bioakumulacijski potencijal

	
	Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)

	Vrijednost
	Koncentracija
	pH
	°C
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	

	
	Faktor biokoncentracije (BCF)

	Vrijednost
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	--
	--
	--
	--
	--

	--
	--
	--
	--
	--

	--
	--
	--
	--
	--

	

	
	Kronična ekotoksičnost

	Vrijednost
	Doza
	Vrijeme izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Kronična toksičnost na ribama
	LC50
	--
	--
	--
	--
	--

	Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia)
	EC50
	--
	--
	--
	--
	--

	

	12.4.
	Pokretljivost u tlu

	
	Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:

	
	

	
	Površinska napetost:

	
	Vrijednost
	°C
	Koncentracija
	Metoda
	Napomena

	
	--
	--
	--
	--
	--

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	Adsorpcija/desorpcija

	Transport
	A/D koeficijent

Henryjeva konst.
	log Pow
	Hlapljivost
	Metoda
	Napomena

	Tlo-voda
	--
	--
	--
	--
	--

	Voda-zrak
	--
	--
	--
	--
	--

	Tlo-zrak
	--
	--
	--
	--
	--

	

	12.5.
	Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

	
	Proizvod ne sadrži tvari koje podliježu procjeni PBT i vPvB.

	

	12.6.
	Svojstva endokrine disrupcije

	
	Nema 

	

	12.7.
	Ostali štetni učinci

	
	--

	

	ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

	13.1.
	Metode obrade otpada

	                  Otpad predati pravnoj osobi ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada.

	13.1.1.
	Odlaganje proizvoda/ambalaže:

	
	Za ambalažu: Termička obrada ili kondicioniranje. Ključni broj: 15 01 10* (ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima).

	

	13.1.2.
	Ključni broj otpada:

	
	07 06 99 Otpad koji nije specificiran na drugi način.

	

	13.1.3.
	Načini obrade otpada:

	
	Termička obrada ili kondicioniranje.

	

	13.1.4.
	Mogućnost izlijevanja u kanalizaciju:

	
	Proizvod se ne smije izlijevati u kanalizaciju.

	

	13.1.5.
	Ostale preporuke za odlaganje:

	
	--

	13.1.6.
	Relevantni propisi:

	
	--

	

	ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

	
	Kopneni prijevoz cestama (ADR)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	1479

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	OKSIDIRAJUĆE KRUTE TVARI, N.D.N

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	5,1

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	II

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	Da

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	--

	
	Kopneni prijevoz željeznicom (RID)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	1479

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	OKSIDIRAJUĆE KRUTE TVARI, N.D.N

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	5,1

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	II

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	Da

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	--

	
	Prijevoz unutarnjim plovnim putovima (ADN)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	1479

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	OKSIDIRAJUĆE KRUTE TVARI, N.D.N

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	5,1

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	II

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	Da

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	--

	
	Prijevoz morem (IMDG)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	1479

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	OKSIDIRAJUĆE KRUTE TVARI, N.D.N

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	5,1

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	II

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	Da

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	--

	14.7.
	Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a:
	--

	
	Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	1479

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	OKSIDIRAJUĆE KRUTE TVARI, N.D.N

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	5,1

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	II

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	Da

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	--

	

	Dodatne informacije:
	--

	

	ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

	15.1.
	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

	
	EU uredbe: Uredba (EZ-a) br. 1272/2008 [CLP], Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

	
	Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi

	
	Autorizacije:
	

	
	Ograničenja:
	

	
	Ostale EU uredbe:
	

	
	Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS):
Sadržaj VOC-a (m/m): 0 %

Sadržaj VOC-a: 0 g/l

	
	Nacionalna regulativa:
	Zakon o kemikalijama; Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima. Zakon o gospodarenju otpadom; Zakon o prijevozu opasnih tvari.

	15.2.
	Procjena kemijske sigurnosti

	
	--

	

	ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

	16.1.
	Navođenje promjena:
	--

	16.2.
	Skraćenice:
	ATE – Acute Toxicity Estimate (procjena akutne toksičnosti).

LC50 – letalna koncentracija za 50 % izloženih organizama.

LD50 – letalna doza za 50 % izloženih organizama.

PBT – postojano, bioperzistentno, toksično.

vPvB – vrlo postojano, vrlo bioakumulativno.

	16.3.
	Ključna literatura i izvori podataka:
	Sigurnosno-tehnički list dobavljača

	16.4.
	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi CLP

	Razvrstavanje prema CLP-u
	Postupak razvrstavanja

	Ak. toks. 4, H302

Ozlj. oka 1, H318

TCOJ3, H335

Oks. krut 2, H272

Ak.toks.vod.okol.1, H400

Kron.toks.vod.okol.1, H410
	Prema CLP Uredbi

	16.5.
	Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst)

	
	H
	
	H272 Može pojačati požar; oksidans.
H290 Može nagrizati metale.
H302 Štetno ako se proguta.

H318 Uzrokuje teške ozljede oka.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H335 Može nadražiti dišni sustav.

H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš.

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

	16.6.
	Savjeti za uvježbavanje:
	Uobičajena uporaba proizvoda podrazumijeva uporabu prema uputama na pakiranju.

	16.7.
	Daljnje obavijesti:
	Podaci se temelje na današnjem stupnju našeg znanja, a odnose se na proizvod u stanju spremnom za isporuku. Podaci bi trebali služiti opisu sigurnosnih zahtjeva u vezi s našim proizvodima te time nemaju značenje jamstva za neka njihova određena svojstva. STL je napisan prema originalnom STL-u proizvođača.


	PRILOG:

Scenariji izloženosti sukladno Izvješću o kemijskoj sigurnosti

	


________________________________________________________________________________
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