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SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 6 od 13
	Trgovačko ime:
	Hammerite sprej - Smooth - sjajni lak srebrni

	Šifra proizvoda:
	5992457509760
	Datum izdanja:
	20.04.2026.
	Izdanje broj:
	1.0



	ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU

	1.1.
	Identifikacijska oznaka proizvoda

	
	Trgovačko ime:
	Hammerite sprej - Smooth - sjajni lak srebrni

	
	Kemijsko ime:
	n.p.

	
	Kataloški broj:
	n.p.

	
	UFI broj:
	2YCP-505N-100S-QSED

	
	Oblik:
	n.p.

	1.2.
	Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

	
	Uporaba:
	Uljani premaz za vanjsku uporabu.

	
	Namjene koje se ne preporučuju:
	Sve vrste upotrebe koje nisu opisane u ovom odjeljku ili u odjeljku 7.3

	
	Razlog za nekorištenje:
	

	1.3.
	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

	
	Naziv tvrtke:
	TEXO TRGOVINA d.o.o.

	
	Adresa:
	Kardinala Franje Kuharića 2, 10430  Samobor

	
	Telefon:
	+385-1-3325405

	
	Faks:
	+385-1-3325407

	
	e-mail odgovorne osobe:
	info@texo.hr 

	
	Nacionalni kontakt:
	nema podataka

	1.4.
	Broj telefona za izvanredna stanja

	
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:
	112

	
	Broj telefona za medicinske informacije:
	01-23-48-342

	
	Ostali podaci:
	n.p.


	

	ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

	2.1.
	Razvrstavanje tvari ili smjese

	2.1.1.
	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

	
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:
	Oznaka upozorenja*:

	
	Aerosol 1
Nadraž. koža 2
TCOJ 3
Kron. toks. vod. okol. 2
	H222,229

H315

H336

H411

	2.1.2.
	Dodatne obavijesti

	
	n.p.

	*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.

	2.2.
	Elementi označivanja

	
	Identifikacija proizvoda:
	Hammerite sprej - Smooth - sjajni lak srebrni

	
	Identifikacijski broj:
	n.p.

	
	Broj autorizacije:
	n.p.

	
	Piktogrami:
	       [image: image1.png]
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	Oznaka opasnosti:
	Opasnost

	
	Oznake upozorenja:
	H222 Vrlo lako zapaljivi aerosol.
H229 Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.
H315 Nadražuje kožu.
H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

	
	Oznake obavijesti:
	P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
P251 Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P264 Nakon uporabe temeljito oprati ruke.

P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P304 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA.

P362 + P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P405 Skladištiti pod ključem.
P410 + P412 Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.
P403 + P233 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom i njegovim podzakonskim aktima.

	
	Dodatni podaci o opasnostima:
	Ugljikovodici, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklički, <2% aromati

n-butil acetat, ugljikovodici, C6, izoalkani, <5% n-heksana

	2.3.
	Ostale opasnosti

	
	Ova smjesa ne sadrži PBT ili vPvB komponente u razini od 0,1% ili više.

Ova smjesa ne sadrži tvari svojstvima endokrine disrupcije u koncentraciji ≥ 0,1%.


	

	ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

	CAS/

EC/

Indeksni broj
	Broj registracije po REACH-u
	% mase ili raspon
	Ime
	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

	n.p./

919-857-5/

649-327-00-6
	01-2119463258-33
	≥10 - ≤15
	Ugljikovodici, C9-C11,

 n-alkani izoalkani, ciklički, <2% aromati
	Zap. tek. 3, H226
TCOJ 3,H336
Aspir. toks. 1,H304
EUH066

	68476-85-7/

270-704-2/

n.p.
	01-2119485911-31
	≥25 - ≤50
	Ukapljeni naftni plin
	Zap. plin 1A, H220

Stlač. plin, H280

	123-86-4/
204-658-1/

607-025-00-1
	01-2119485493-29
	≤ 10
	n-butil acetat
	Zap. tek. 3, H226
TCOJ 3,H336
EUH066

	n.p./
931-254-9/

n.p.
	01-2119484651-34
	≤5
	Ugljikovodici, C6, izoalkani,

<5% n-heksana
	Zap. tek. 2,H225
Nadraž. koža 2, H315
TCOJ 3,H336
Aspir. toks. 1,H304
Kron. toks. vod. okol. 2,H411

	n.p./

926-605-8/

n.p.
	n.p.
	≤5
	Ugljikovodici, C6-C7,

izoalkani, ciklički, <5% n-heksana
	Zap. tek. 2,H225

Nadraž. koža 2, H315
TCOJ 3,H336
Aspir. toks. 1,H304
Kron. toks. vod. okol. 2,H411

	n.p./

921-024-6/

n.p.
	n.p.
	≤5
	Ugljikovodici, C6-C7,

izoalkani, ciklički, <5% n-heksana
	Zap. tek. 2,H225
Nadraž. koža 2, H315
TCOJ 3,H336
Aspir. toks. 1,H304
Kron. toks. vod. okol. 2,H411

	n.p./
927-510-4/

n.p.
	01-2119475515-33
	≤5
	Ugljikovodici, C7,n-alkani,
izoalkani, ciklički
	Zap. tek. 2,H225
Nadraž. koža 2, H315
TCOJ 3,H336
Aspir. toks. 1,H304
Kron. toks. vod. okol. 2,H411

	110-82-7/

203-806-2/

601-017-00-1
	01-2119463273-41
	≤5
	Cikloheksan
	Zap. tek. 2,H225
Nadraž. koža 2, H315
TCOJ 3,H336
Aspir. toks. 1,H304
Ak. toks. vod. okol. 1,H400

Kron. toks. vod. okol. 1,H410

M [akutno] = 1

M [kronično] = 1

	110-54-3/

203-777-6/

601-037-00-0
	n.p.
	<1
	n-heksan
	Zap. tek. 2,H225
Nadraž. koža 2, H315
Repr. 2,H361f

TCOJ 3,H336
TCOP 2,H373

Aspir. toks. 1,H304
Kron. toks. vod. okol. 2,H411
TCOP 2,H373
C ≥ 5%

	n.p./

905-588-0/

n.p.
	01-2119488216-32
	≤0.3
	Reakcijska masa

etilbenzena i ksilena
	Zap. tek. 3, H226

Ak. toks. 4, H312

Ak. toks. 4, H332

Nadraž. koža 2, H315

Nadraž. oka 2, H319

TCOJ 3, H335

TCOP 2, H373

Aspir. toks. 1, H304

Kron. toks. vod. okol. 3,

H412
ATE [dermalno] =

1100 mg/kg

ATE [udisanjem

(prašina i

izmaglice)] = 11
mg/l


	7429-90-5/
231-072-3/

013-002-00-1
	01-2119529243-45
	≤3
	Aluminij
	Zap. krut. 1, H228
Reakc. s vodom 2, H261


	ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

	4.1.
	Opis mjera prve pomoći

	
	Opće napomene:
	Simptomi kao posljedica trovanja se mogu prikazati nakon izlaganja, u slučaju sumnje na direktno izlaganje kemijskom proizvodu ili trajanje smetnji, zatražiti liječničku pomoć uz prikaz sigurnosno tehničkog lista.

	
	Nakon udisanja:
	Radi se o proizvodu koji ne sadrži tvari klasificirane kao opasne udisanjem. Bez obzira na to, u slučaju pojave simptoma trovanja, preporučuje se izmještanje unesrećenog s mjesta izlaganja i omogućiti mu svjež zrak. Zatražiti liječničku pomoć u slučajevima da se simptomi pogoršaju ili ustraju.

	
	Nakon dodira s kožom:
	Radi se o proizvodu koji nije klasificiran kao opasan u dodiru s kožom. Bez obzira na to, potrebno je skinuti kontaminiranu odjeću i obuću, isprati kožu i otuširati unesrećenog ako je moguće s velikim količinama hladne vode i neutralnim sapunom. U slučaju znatnijeg oštećenja zdravlja, zatražiti liječničku pomoć.

	
	Nakon dodira s očima:
	Ispirati oči velikom količinom vode sobne temperature 15 minuta. U slučaju da unesrećeni nosi kontaktne leće, one se moraju ukloniti ako nisu zalijepljene za oči, u suprotnom bi moglo doći do dodatnog oštećenja. U svakom slučaju, nakon ispiranja je potrebno zatražiti liječničku pomoć što je prije moguće i ponijeti sigurnosno tehnički list.

	
	Nakon gutanja:
	Ne izazivati povraćanje, a u slučajevima da do povraćanja dođe, držati glavu nagnutu prema naprijed kao bi se izbjeglo udisanje. Držati unesrećenog umirenog. Isprati usta i grlo te odmah zatražiti liječničku pomoć.

	
	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:
	Ne poduzimajte ništa ukoliko postoji rizik za vas ili nemate potrebnu obuku. Može biti opasno za osobu pružanje pomoći za disanje usta na usta. Zaštitna oprema u skladu s odjeljkom 8.


	4.2.
	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

	
	Nakon udisanja:
	Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

	
	Nakon dodira s kožom:
	Nadražuje kožu.

	
	Nakon dodira s očima:
	N.p.

	
	Nakon gutanja:
	N.p.

	4.3.
	Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

	
	Liječiti simptomatski. Pokazati naljepnicu. U slučaju gutanja ili udisanja velikih količina potražiti pomoć liječnika ili Centra za kontrolu otrovanja.

	

	ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

	5.1.
	Sredstva za gašenje

	
	Prikladna sredstva:
	Proizvod nije zapaljiv u uvjetima normalnog skladištenja, rukovanja i upotrebe. U slučaju požara kao posljedica neispravnog rukovanja, skladištenja ili upotrebe prvenstveno upotrijebiti aparat za gašenje požara s prahom,CO2. i pjenom.

	
	Neprikladna sredstva:
	Vodeni mlaz.

	5.2.
	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

	
	Opasni produkti gorenja:
	Kod gorenja nastaju: ugljikov monoksid (CO), ugljikov dioksid (CO2),dušikovi oksidi (NOx),oksidi fosfora(POx) i metalni oksidi(MOx).

	5.3.
	Savjeti za gasitelje požara

	
	Djelovati u skladu s planom zaštite u izvanrednim situacijama i sigurnosno tehničkim listom u slučaju nezgode i drugih izvanrednih situacija. Ukloniti bilo koji izvor paljenja. U slučaju požara, ohladiti posude i spremnike u kojima se skladišti proizvod i koji su osjetljivi na požar, eksploziju kao posljedicu visokih temperatura. Izbjegavati istjecanje proizvoda upotrebljenog za gašenje u vodeni okoliš


	

	ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

	6.1.
	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

	6.1.1.
	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

	
	Zaštitna oprema:
	Uporabiti zaštitnu opremu u skladu s odjeljkom 8.ovog dokumenta. Spriječiti dodir s očima. Ne udisati pare i plinove.

	
	Postupci sprječavanja nesreće:
	Osigurati dobru provjetrenost prostora. Držati daleko od

mogućih izvora paljenja ili topline; ne pušiti!

	
	Postupci u slučaju nesreće:
	Osobe koje nisu direktno uključene u postupak spašavanja, udaljiti s mjesta događaja, osigurati i označiti lokaciju te evakuirati osoblje koje nije uključeno u sanaciju. Isključiti sve izvore paljenja. U slučaju veće nesreće obavijestiti 112.


	6.1.2.
	Za interventno osoblje:

	
	Osobna zaštitna oprema za vatrogasce u skladu s odredbama iz odjeljak 5. ovog dokumenta. Osobna zaštita ostalog interventnog osoblja u skladu s navodima u odjeljku 8. ovog dokumenta.   

	6.2.
	Mjere zaštite okoliša:

	
	Spriječiti dospijevanje proizvoda u okoliš, no ukoliko ipak do istoga dođe potrebno je spriječiti dospijevanje proizvoda u vodotoke, drenažne sustave te tlo. U slučaju veće kontaminacije okoliša proizvodom obavijestiti 112.

Obući zaštitnu opremu, proliveni materijal posuti prikladnim nezapaljivim adsorpcijskim sredstvom (diatomejska zemlja, pijesak), lopatom pokupiti i odložiti u odgovarajući spremnik koji se predaje na zbrinjavanje pravnoj osobi ovlaštenoj od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša. Spriječiti otjecanje otpadne vode u vodotoke postavljanjem pješčanih (mogu se koristiti i slični materijali) brana i pregrada.

	6.3.
	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

	6.3.1.
	Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje:
	Adsorpcijski materijal (pijesak, diatomejska zemlja). Odložiti u označeni spremnik.

	6.3.2.
	Za čišćenje:
	Adsorpcijski materijal (pijesak, diatomejska zemlja). Razlivenu tvar ne upijati s piljevinom ili drugim zapaljivim/gorivim materijalom. Pokupiti mehanički, koristiti ne iskreći alat.

	6.3.3.
	Ostale informacije:
	N.p.

	6.4.
	Uputa na druge odjeljke

	
	Pogledati odjeljak 1 za informacije o kontaktu u slučaju nužde Pogledati odjeljak 8 za informacije o osobnoj zaštitnoj opremi. Pogledati odjeljak 13 za informacije o zbrinjavanju.

	

	ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

	7.1.
	Mjere opreza za sigurno rukovanje

	7.1.1.
	Mjere zaštite

	
	Mjere za sprječavanje požara:
	Poštovati važeće propise iz područja zaštite na radu u vezi ručnog rukovanja teretom. Održavati red i čistoću i uklanjati sigurnim metodama (vidi odjeljak 6).

	
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:
	Proizvod nije zapaljiv u uvjetima normalnog skladištenja, rukovanja i upotrebe. Preporučuje se izvršavati prebacivanje polagano kako bi se izbjegla pražnjenja statičkog elektriciteta koja bi mogla utjecati na zapaljive proizvode. Za informaciju o tome koje uvjete i tvari treba izbjegavati, vidi odjeljak 10.

	
	Mjere zaštite okoliša:
	Adekvatno provjetravanje prostorija gdje se čuva i vrši manipulacija. Koristiti opću ili lokalnu ventilaciju.  Spremnici moraju biti čvrsto zatvoreni.

	
	Ostale mjere:
	N.p.

	7.1.2.
	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu

	
	Jedenje, pijenje i pušenje zabranjeni su u prostorima gdje se rukuje s ovim materijalom, pohranjuje ga se i obrađuje. Radnici trebaju oprati ruke i lice prije jedenja, pijenja i pušenja. Skinite kontaminiranu odjeću i zaštitnu opremu prije ulaska u područje prehrane. Vidjeti također odjeljak 8 za dodatne informacije o higijenskim mjerama.

	7.2.
	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

	
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:
	Skladištiti u originalnom spremniku zaštićeno od direktnog sunčevog svjetla, na suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru, daleko od nekompatibilnih materijala (vidi odjeljak 10), hrane i pića. Držati posudu čvrsto zatvorenu dok nije spremno za upotrebu. Posude koje su otvorene moraju biti pažljivo zatvorene i čuvane uspravno kako bi se spriječilo curenje. Ne skladištiti u neoznačenim spremnicima.

Minimalna temp. 5 ºC, maksimalna temp.: 30 ºC

	
	Materijali za spremnike:
	Originalna ambalaža proizvođača ili istovjetni materijal. Prazne posude sadržavaju ostatke proizvoda i mogu predstavljati opasnost.

	
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:
	Poštivati propise vezano za skladištenje kemikalija.

	
	Savjeti za opremanje skladišta:
	Skladište mora biti izgrađeno od čvrstog materijala, koji ne reagira s kemikalijama. Podovi i zidovi moraju biti otporni na kemikalije. Osigurati odgovarajuću ventilaciju (prirodnu i/ili prisilnu) i dostupnost ispiralica za oči, ormarića prve pomoći, aparata za gašenje požara, zaštitne opreme, itd. Spremnike skladištiti na sekundarnim spremnicima. Odvod u podu ne smije biti usmjeren u gradsku kanalizaciju. Skladište mora biti označeno sukladno Zakonu o kemikalijama i u njemu moraju biti vidno istaknuti svi simboli, upute i natpisi predviđeni zakonom.

	
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:
	Obratite pažnju na oznake upozorenja i obavijesti.

	7.3.
	Posebna krajnja uporaba ili uporabe

	
	Preporuke:
	Koristiti prema uputama, proučiti STL.

	
	Posebna rješenja za industrijski sektor:
	n.p.

	

	ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

	8.1.
	Nadzorni parametri

	Tvar
	CAS broj
	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)
	Biološke granične vrijednosti
	Pravna osnova

	
	
	ppm
	mg/m3
	
	

	Naftni plinovi, ukapljeni (ako ne sadrži ≥ 0,1 % 1,3-butadiena);

naftni plin;

[[Složeni sastav ugljikovodika proizvedenih destilacijom nafte. Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području C3 do C7 i vrijući u području približno -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F).]]
	68476-85-7
	(1000/1250)
	(1750/2180)
	n.p.
	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima.

	n-butil-acetat
	123-86-4
	(150/200)
	(724/966)
	
	

	Cikloheksan
	110-82-7
	(200/-)
	(700/-)
	Cikloheksanol
krv
za vrijeme izloženosti
450 µg/L

(4,49 µmol/L)
Mokraća
za vrijeme druge polovice radne smjene
3,20 mg/g kreatinina*

(3,61 mmol/mol kreatinina*)
1,2-cikloheksandiol
mokraća
na kraju radne smjene (kod kronične izloženosti nakon nekoliko uzastopnih smjena)
150 mg/g kreatinina*

(146 mmol/mol kreatinina*/
	

	n-heksan
	110-54-3
	(20/-)
	(72/-)
	n-heksan
krv
za vrijeme izloženosti
150 µg/L

(1,74 µmol/L)
krajnje izdahnuti zrak
za vrijeme izloženosti
1,66 µmol/L

(40 ppm)
2-heksanol
Mokraća
na kraju radne smjene
0,20 mg/g kreatinina*

(0,22 mmol/mol kreatinina*)
interferencija istodobne izloženosti metil etil-ketonu
2,5-heksandion
Mokraća
na kraju radne smjene
5,30 mg/g kreatinina*

(5,25 mmol/mol kreatinina*)
interferencija istodobne izloženosti metil etil -ketonu
	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima.


	Ksilen
	1330-20-7
	(50/100)
	(221/442)
	Krv
na kraju radne smjene
1,50 mg/L (14,13 µmol/L)
Mokraća
na kraju radne smjene
1,50 g/g kreatinina*

(0,88 mol/mol kreatinina*)
metilhipurna kiselina
mokraća
na kraju radne smjene
1,50 g/g kreatinina*

(0,88 mol/mol kreatinina*)
	

	Etilbenzen
	100-41-4
	(100/200)
	(442/884)
	Etilbenzen
Krv
za vrijeme izloženosti
1,50 mg/L

(14,1 µmol/L)
bademova kiselina
mokraća
na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna
1,50 g/g kreatinina*

(1,12 mol/mol kreatinina*)
	

	Aluminij
	7429-90-5
	(-/-)
	(10 U

4 R/-)
	Aluminij
mokraća
na kraju radne smjene
200 µg/L
	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima.


	

	Naziv tvari:
	Ugljikovodici, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklički, <2% aromati ,n-butil acetat* ,cikloheksan**, n-heksan***, reakcijska masa etilbenzena i ksilena****,aluminij#

	EC broj:

	919-857-5
204-658-1*

203-806-2**

203-777-6***

905-588-0****

231-072-3#

	CAS broj:

	n.p.
123-86-4*

110-82-7**

110-54-3***

n.p.****

7429-90-5#
	


	DNEL

	Industrijski

	Način izlaganja:
	Akutni

lokalni učinci
	Akutni

sistemski učinci
	Kronični

lokalni učinci
	Kronični

sistemski učinci

	Oralno
	n.p.
	n.p.
	n.p.


	n.p.

	Inhalacijski
	1066.67 mg/m³
600 mg/m³*
1400 mg/m³**

289 mg/m³****
	1286.4 mg/m³
600 mg/m³*

1400 mg/m³**
289 mg/m³****
	       837.5 mg/m³
300 mg/m³*

700 mg/m³**
3.72 mg/m³#
	1.9 mg/m³
48 mg/m³*

700 mg/m³**

75 mg/m³***

77 mg/m³****

3.72 mg/m³#

	Dermalno
	n.p.
	   11 mg/kg/dan*   
	n.p.


	7 mg/kg/dan*

  2016 mg/kg/dan**
11 mg/kg/dan***

180 mg/kg/dan****

	Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:
	


	Korisnički

	Način izlaganja:
	Akutni

lokalni učinci
	Akutni

sistemski učinci
	Kronični

lokalni učinci
	Kronični

sistemski učinci

	Oralno
	n.p.
	2 mg/kg/dan*
	n.p.
	2 mg/kg/dan*
59.4 mg/kg/dan**

4 mg/kg/dan***

1.6 mg/kg/dan****

3.95 mg/kg/dan#

	Inhalacijski
	640 mg/m³
300 mg/m³*
412 mg/m³**


	1152 mg/m³
300 mg/m³*
412 mg/m³**


	178.57 mg/m³
35.7 mg/m³*

	0.41 mg/m³
12 mg/m³*

206 mg/m³**

16 mg/m³***
14.8 mg/m³****

	Dermalno
	n.p.
	6 mg/kg/dan*
	n.p.


	3.4 mg/kg/dan*
1186 mg/kg/dan**

5.3 mg/kg/dan***

108 mg/kg/dan****


	PNEC

	Zaštićeni cilj u okolišu
	PNEC

	Slatka voda
	85.3 μg/l

	Slatkovodni sedimenti
	230.6 mg/kg 

	Morska voda
	2.7 μg/l

	Morski sedimenti
	23.06 mg/kg

	Hranidbeni lanac
	n.p.

	Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
	n.p.

	Tlo (poljoprivredno)
	167.33 mg/kg

	Zrak
	n.p.


	Manganov neodekanoat

	8.2.
	Nadzor nad izloženošću

	8.2.1.
	Odgovarajući upravljački uređaji

	
	Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:
	Adekvatno provjetravanje prostorija gdje se čuva i vrši manipulacija. Ako se u radnom prostoru stvara prašina, dim, plin ,para  ili magla koristi se lokalna ventilacija ili drugi način kontrole zagađenih čestica ispod zakonski propisanih vrijednosti. Koristiti uz dobru ventilaciju. U radnom prostoru zabranjeno jesti, piti i pušiti. Nakon svakog prekida rada dobro oprati ruke i podlaktice. Oprati kontaminiranu odjeću prije ponovne uporabe.

	
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:
	Ugrađivanje moderne opreme.

	
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:
	Prilikom organizacije rada pokušati što više smanjiti utjecaj drugih sudionika u radnom procesu.

	
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:
	Prioritet se mora dati tehničkim mjerama i prikladnim radnim operacijama koje nadilaze nivo osobne zaštitne opreme. Zatvoreni sustavi.

	8.2.2.
	Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema

	8.2.2.1.
	Zaštita očiju/lica:
	Sukladno procjeni rizika,  zaštitne naočale ili vizir HRN EN ISO 16321-1, osigurati blizinu tuševa ili ispiralica za oči.

	8.2.2.2.
	Zaštita kože

	
	Zaštita ruku:
	Ovisno o procjeni rizika i vremenu izlaganja zaštitne rukavice odabrane sukladno HRN EN ISO 374 tip C za kraće ili povremeno vrijeme izloženosti i za otpornost na probijanje do 30 minuta ili više, HRN EN ISO 374 tip A za produženu izloženost i otpornost na probijanje preko 480 minuta. Materijal Nitril guma.

	
	Zaštita ostalih dijelova tijela:
	Zaštitna antistatička odjeća sukladno HRN EN 1149, zaštitna obuća sukladno HRN EN ISO 20345:2022.

	8.2.2.3.
	Zaštita dišnog sustava:
	Osigurati dobro prozračivanja radnog prostora.

U slučaju prekoračivanja graničnih vrijednosti koristiti zaštitnu masku (HRN EN 136) ili polumasku (HRN EN 140) s filtrom A2P2 (HRN EN 14387).

	8.2.2.4.
	Toplinske opasnosti:
	N.p.

	8.2.3.
	Nadzor nad izloženošću okoliša

	
	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:
	u skladu s odjeljkom 6.

	
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:
	u skladu s odjeljkom 6.

	
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:
	u skladu s odjeljkom 6.

	
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:
	u skladu s odjeljkom 6.


	

	ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

	9.1.
	Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

	
	
	Vrijednost
	Metoda

	
	Agregatno stanje:
	Aerosol/tekućina.
	

	
	Boja:
	Bijelo.
	

	
	Miris/prag mirisa:
	Karakterističan.
	

	
	Talište/ledište:
	N.p.
	

	
	Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja:
	34°C
	

	
	Zapaljivost:
	N.p.
	

	
	Donja i gornja granica  eksplozivnosti:
	1,3%
8,4% Cikloheksan
	

	
	Plamište:
	-18°C
	Zatvorena šalica. [Pensky-Martens]

	
	Temperatura samozapaljenja:
	N.p.
	

	
	Temperatura raspadanja:
	N.p.
	

	
	pH:
	N.p.
	[DIN EN 1262]

	
	Kinematička viskoznost:
	29 mm2/s pri sobnoj temperaturi
29 mm2/s pri 40°C
	[DIN EN ISO 3219]
[DIN EN ISO 3219]

	
	Topljivost(i):
	Nije topljivo (hladna voda)
	[OECD (TG 105)]

	
	Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow):
	N.p.
	

	
	Tlak pare:
	412.9 kPa ukapljeni naftni plin
12,4 kPa cikloheksan

1,5kPa n-butil acetat
	ASTM D 323
DIN EN 13016-2

	
	Gustoća i/ili relativna gustoća:
	0,692
	

	
	Postotak čestica s

aerodinamičkim promjerom ≤

10 μm
	0
	

	
	Relativna gustoća pare:
	N.p.
	


	9.2.
	Ostale informacije

	
	N.p.


	
	
	

	ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST

	10.1.
	Reaktivnost:
	Nema posebnih testnih podataka koji se odnose na reaktivnost.

	10.2.
	Kemijska stabilnost:
	Proizvod je stabilan pri normalnoj uporabi i pri poštivanju svih uputa za rad i skladištenje.

	10.3.
	Mogućnost opasnih reakcija:
	Proizvod je stabilan pri normalnoj uporabi i pri poštivanju svih

uputa za rad i skladištenje.

	10.4.
	Uvjeti koje treba izbjegavati:
	Izbjegavajte sve moguće izvore paljenja (iskre ili plamen). 

	10.5.
	Inkompatibilni materijali:
	N.p.

	10.6.
	Opasni proizvodi raspadanja:
	Kod normalne uporabe ne očekuju se opasni proizvodi

raspada. U slučaju požara vidjeti odjeljak 5.2.


	

	ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

	11.1.
	Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

	
	Akutna toksičnost:

	Put unosa
	Metoda 
	Organizam
	Doza LD50/LC50 ili ATEsmjese
	Vrijeme izlaganja
	Rezultat

	Gutanje:
	n.p.
	n.p.
	LD50

	n.p.
	>6 g/kg
10768 mg/kg*

813 mg/kg**

5.5 mg/kg**

6240 mg/kg**

>5000 mg/kg**

29700 mg/kg***

15840 mg/kg***

	Dodir s kožom:
	n.p.
	           n.p.
            
	LD50


	n.p.
	n.p.

	Udisanje:
	n.p.
	           n.p.
	LC50

	n.p.
	8500 mg/m³
70000 mg/m³**
48000 ppm**

150000 mg/m³***

627000 mg/m³***

	Ugljikovodici, C9-C11,n-alkani izoalkani, ciklički, <2% aromati, n-butil acetat*, cikloheksan**,n-heksan***

	
	Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):

	
	Specifični učinci
	Izloženi organ
	Napomena

	Gutanje:
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Dodir s kožom:
	Blago nadražujuće
	n.p.
	n.p.

	Udisanje:
	Nadraživanje dišnog sustava.
	n.p.
	3.kategorija

	Reakcijska masa etilbenzena i ksilena, ugljikovodici, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklički, <2%

aromati,n-butil acetat, ugljikovodici, C6, izoalkani, <5% n-heksana, ugljikovodici, C6-C7, izoalkani, ciklički, <5% n-heksana, ugljikovodici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklički, <5%n-heksana, ugljikovodici, C7, n-alkani, izoalkani, ciklički,cikloheksan,n-heksan 

	
	Opasnost od aspiracije:
	

	Reakcijska masa etilbenzena i ksilena, ugljikovodici, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklički, <2%

aromati,n-butil acetat, ugljikovodici, C6, izoalkani, <5% n-heksana, ugljikovodici, C6-C7, izoalkani, ciklički, <5% n-heksana, ugljikovodici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklički, <5%n-heksana, ugljikovodici, C7, n-alkani, izoalkani, ciklički,cikloheksan,n-heksan (1.kategorija)

	
	Nadraživanje i nagrizanje:

	
	Trajanje izlaganja
	Organizam
	Evaluacija
	Metoda
	Napomena

	Nagrizanje / nadraživanje kože:
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju:
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	

	
	Preosjetljivost

	Dodir s kožom:
	n.p.

	Udisanje:
	n.p.

	


	
	Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike

	Gutanje:
	vidi odjeljak 4.2.

	Dodir s kožom:
	vidi odjeljak 4.2.

	Udisanje:
	vidi odjeljak 4.2.

	Dodir s očima:
	vidi odjeljak 4.2.

	

	
	Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)

	
	Doza
	Trajanje izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Subakutno na usta
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Subakutno kožom
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Subakutno udisanjem
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Subkronično na usta
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Subkronično kožom
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Subkronično udisanjem
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Kronično na usta
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Kronično kožom
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Kronično udisanjem
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	

	
	Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

	
	Specifični učinci
	Izloženi organ
	Napomena

	Subakutno na usta
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Subakutno kožom
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Subakutno udisanjem
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Subkronično na usta
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Subkronično kožom
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Subkronično udisanjem
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Kronično na usta
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Kronično kožom
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Kronično udisanjem
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	

	
	CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

	
	Karcinogenost:
	n.p.

	
	Mutagenost in-vitro:
	n.p.

	
	Genotoksičnost:
	n.p.

	
	Mutagenost in-vivo:
	n.p.

	
	Mutageni učinak na spolne stanice:
	n.p.

	
	Reproduktivna toksičnost:
	n.p.

	

	
	Ukupna evaluacija CMR svojstava:
	n.p.

	

	11.2.
	Informacije o drugim opasnostima

	11.2.1.
	Svojstva endokrine disrupcije:

	
	n.p.
	

	11.2.2.
	Ostale informacije:

	
	n.p.


	

	ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

	12.1.
	Toksičnost

	Akutna toksičnost
	Doza
	Vrijeme izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Ribe
	LC50
	96 sati
	Danio rerio
Lepomis macrochirus
Morone saxatilis
Pimephales promelas
	n.p.
	n.p.
	32 mg/l 
13400 μg/l*
34720 μg/l**

8300 μg/l**

4530 μg/l**

32710 μg/l**

42330 μg/l**

113000 μg/l***

	Rakovi
	EC50
	48 sati
	Ceriodaphnia

dubia – izlegnuta jedinka
	n.p.
	n.p.
	

	Alge/vodene biljke
	IC50
	72 sata
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	    n.p.

	Ostali organizmi
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Kronična toksičnost
	Doza
	Vrijeme izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Ribe
	LC50
	96 sati
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Rakovi (Daphnia)
	EC50
	48 sati
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Alge/vodene biljke
	IC50
	72 sata
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Ostali organizmi
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	n-butil acetat, reakcijska masa etilbenzena i ksilena*,cikloheksan**,n-heksan***

	12.2.
	Postojanost i razgradivost

	
	Abiotička razgradnja

	
	Vrijeme polurazgradnje
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Morska voda
	n.p
	n.p
	n.p
	n.p

	Slatka voda
	n.p
	n.p
	n.p
	n.p

	Zrak
	n.p
	n.p
	n.p
	n.p

	Tlo
	n.p
	n.p
	n.p
	n.p


	


	
	Biorazgradnja

	% razgradnje
	Vrijeme (dani)
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	


	12.3.
	Bioakumulacijski potencijal

	
	Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)

	Vrijednost
	Koncentracija
	pH
	°C
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	3,12
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	Nisko

	1,09*
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	Nisko

	2,3***
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	Nisko

	4****
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	Visoko

	3,44*****
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	Nisko

	Reakcijska masa etilbenzena i ksilena, ukapljeni naftni plin* ,ugljikovodici, C9-C11,

 n-alkani izoalkani, ciklički, <2% aromati**, n-butil acetat***,cikloheksan****,n-heksan*****

	
	Faktor biokoncentracije (BCF)

	Vrijednost
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	8,1 do 25,9
	      n.p.
	      n.p.
	      n.p.
	Nisko

	10 u 2500**
	      n.p.
	      n.p.
	      n.p.
	Visoko

	167****
	      n.p.
	      n.p.
	      n.p.
	Visoko

	501.187*****
	      n.p.
	      n.p.
	      n.p.
	Visoko

	Reakcijska masa etilbenzena i ksilena, ukapljeni naftni plin* ,ugljikovodici, C9-C11,

 n-alkani izoalkani, ciklički, <2% aromati**, n-butil acetat***,cikloheksan****,n-heksan*****

	
	Kronična ekotoksičnost

	Vrijednost
	Doza
	Vrijeme izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Kronična toksičnost na ribama
	LC50
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.

	Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia)
	EC50
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.
	n.p.


	

	12.4.
	Pokretljivost u tlu

	
	Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:

	
	

	
	Površinska napetost:

	
	Vrijednost
	°C
	Koncentracija
	Metoda
	Napomena

	
	N.p.
	N.p.
	      N.p.
	            N.p.
	      N.p.

	
	N.p.
	N.p.
	        N.p.
	            N.p.
	      N.p.

	

	
	Adsorpcija/desorpcija

	Transport
	A/D koeficijent

Henryjeva konst.
	log Pow
	Hlapljivost
	Metoda
	Napomena

	Tlo-voda
	        N.p.
	            N.p.
	      N.p.
	      N.p.
	      N.p.

	Voda-zrak
	        N.p.
	            N.p.
	      N.p.
	      N.p.
	      N.p.

	Tlo-zrak
	        N.p.
	            N.p.
	      N.p.
	      N.p.
	      N.p.

	

	12.5.
	Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

	
	Ova smjesa ne sadrži PBT ili vPvB komponente u razini od 0,1% ili više.

	

	12.6.
	Svojstva endokrine disrupcije

	
	Ova smjesa ne sadrži tvari svojstvima endokrine disrupcije u koncentraciji ≥ 0,1%.

	

	12.7.
	Ostali štetni učinci

	
	N.p.

	

	ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

	13.1.
	Metode obrade otpada

	Ukloniti suvišak i ne-reciklirajuće proizvode preko ovlaštene osobe za odlaganje otpada. 

Otpadna ambalaža se mora reciklirati. Spaljivanje ili deponij trebaju biti razmatrani samo kad recikliranje nije izvedivo. Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom.

	13.1.1.
	Odlaganje proizvoda/ambalaže:

	
	N.p.

	

	13.1.2.
	Ključni broj otpada:

	
	08 01 11* - otpadne boje i lakovi koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

	

	13.1.3.
	Načini obrade otpada:

	
	Savršeno očišćene posude mogu se predati na recikliranje.

	

	13.1.4.
	Mogućnost izlijevanja u kanalizaciju:

	
	Otpad se ne smije odlagati neobrađen u kanalizaciju, osim ako u potpunosti u skladu sa zahtjevima zakonodavstva.

	

	13.1.5.
	Ostale preporuke za odlaganje:

	
	Reciklažno dvorište.

	13.1.6.
	Relevantni propisi:

	
	Zakon o gospodarenju otpadom (NN 084/2021), 

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/2022) 

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/2015,78/16,116/17,14/20,144/20)

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 137/2023)

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 097/2015,07/20,140/20)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 050/2017,84/19,31/21)

	

	ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

	
	Kopneni prijevoz cestama (ADR)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	UN1950

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	AEROSOLI, zapaljivi

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	2

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	2.1

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	Da

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	Kod tunela D.

	
	Kopneni prijevoz željeznicom (RID)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	UN1950

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	AEROSOLI, zapaljivi

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	2

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	2.1

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	Da

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	Kod tunela D.

	
	Prijevoz unutarnjim plovnim putovima (ADN)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	UN1950

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	AEROSOLI, zapaljivi

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	2

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	2.1

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	Da

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	N.p.

	
	Prijevoz morem (IMDG)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	UN1950

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	AEROSOLI, zapaljivi

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	2

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	2.1

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	Da

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	N.p.

	14.7.
	Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a:
	N.p.

	
	Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	UN1950

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	AEROSOLI, zapaljivi

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	2

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	2.1

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	Da

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	N.p.

	

	Dodatne informacije:
	Oznaka onečišćivača mora nije potrebna kada se prevozi u količinama od ≤5 L ili ≤5 kg. Osigurajte da osobe koje prevoze proizvod znaju što im je činiti u slučaju nezgode ili izlijevanja.

	

	ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

	15.1.
	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

	
	EU uredbe

	
	Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi

	
	Autorizacije:
	n.p.

	
	Ograničenja:
	n.p.

	
	Ostale EU uredbe:
	REACH, CLP,SEVESO

	
	Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS):

	
	Nacionalna regulativa:
	Zakon o kemikalijama (NN 18/13,115/18,37/20)

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18, 01/21,148/23) 

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14,94/18,96/18)

Zakon o provedbi Uredbe CLP nadopuna (18/13)

Zakon o provedbi Uredbe REACH izmjene (NN 18/13)

	15.2.
	Procjena kemijske sigurnosti

	
	Nije izvršena


	

	ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

	16.1.
	Navođenje promjena:
	n.p.

	16.2.
	Skraćenice:
	n.p.: nema podataka, nije poznato, nije primjenjivo

ADR: Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

ADN: Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodenim putovima 

CAS: Chemical Abstracts service broj 

CMR: Karcinogen, mutagen, reproduktivno toksičan

CLP: classification, labelling and packaging-razvrstavanjue označivanje i pakiranje

DNEL: Izvedeni nivo bez učinka

EC: EINECS broj- Europski popis postojećih komercijalnih kemijskih tvari

ECHA: Europska agencija za kemikalije 

EC50: Polovica maksimalne efektivne koncentracije 

GHS: Međunarodni usklađeni sustav označavanja i razvrstavanja kemikalija 

GVI: Granična vrijednost izloženosti

IC50: Polovica maksimalne inhibicijske koncentracije 

(ICAO-TI/IATA-DGR): Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva/Međunarodna udruga za zračni prijevoz 

IMDG:Međunarodni prijevoz opasnih tvari morem

KGVI: Kratkotrajna granična vrijednost izloženosti

LC50 Letalna koncentracija za 50% ispitivanih organizama

LD50 Letalna doza za 50% ispitivanih organizama (srednja smrtna doza)

MARPOL: Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova

PNEC: Predviđene koncentracije s učinkom

PBT: Perzistentno, bioakumulativno, toksično

Pow:Koeficijent raspodjele oktanol-voda 

vPvB: vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno

RID: Uredbe koje se tiču međunarodnog prijevoza opasnih tvari željeznicom 

REACH: Registracija, evaluacija, autorizacija  i ograničavanje kemikalija

Zap. tek. – zapaljive tekućine

Ak. toks. – akutna toksičnost

Aspir. toks. – opasnost od aspiracije

Nagriz. koža – nagrizanje kože

Nadraž. koža – nadraživanje kože

Derm. Senz. – izazivanje preosjetljivosti kože

Nadraž. oka – nadražujuće za oko

Ozlj. oka – teška ozljeda oka

TCOJ – specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje

TCOP - specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje

Ak. toks. vod. okol. – opasno za vodeni okoliš – akutna opasnost

Kron. toks. vod. okol. – opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost

	16.3.
	Ključna literatura i izvori podataka:
	sigurnosno-tehnički list dobavljača , podatci iz stručne literature, www.hzjz.hr, ECHA

	16.4.
	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi CLP

	Razvrstavanje prema CLP-u
	Postupak razvrstavanja

	Aerosol 1, H222,229

Nadraž. koža 2, H315
TCOJ 3,H336
Kron. toks. vod. okol. 2,H411

	
Stručno mišljenje prema orginalnom STL-u proizvođača

	16.5.
	Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst)

	
	H:
	           H220
           H225
H226
H228

H261

H280
H304
H312
H315
H319
H332
H335

H336

H361f

           H373
H400
H411
H412
EUH066
	Vrlo lako zapaljivi plin.
Lako zapaljiva tekućina i para.
Zapaljiva tekućina i para.
Zapaljiva krutina.
U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.
Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.
Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
Štetno u dodiru s kožom.
Nadražuje kožu.
Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Štetno ako se udiše.
Može nadražiti dišni sustav. 
Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.

Može uzrokovati oštećenje organa  tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

	16.6.
	Savjeti za uvježbavanje:
	n.p.

	16.7.
	Daljnje obavijesti:
	Napravljeno na temelju dostupnih informacija, u najboljoj vjeri i namjeri s raspoloživim znanjem. Služi kao općenita uputa za siguran rad, te kao polazište za dodatne informacije, ukoliko su potrebne. Korisnik je dužan tražiti dodatne informacije ukoliko s obzirom na opseg, prirodu i vrstu rada s kemikalijama podaci iz Sigurnosno-tehničkog lista nisu dostatni za njegove potrebe. Korisnik je dužan proučiti sve važeće propise i ponašati se u skladu s njima (npr. s područja sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu, zbrinjavanje otpada, skladištenje, prijevoz, itd.). Sigurnosno-tehnički list ne predstavlja garanciju kvalitete proizvoda.


	PRILOG:

Scenariji izloženosti sukladno Izvješću o kemijskoj sigurnosti
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